1. Написать программу на стековой УМ, реализующей присваивание res:=x*(y+z) не более, чем за 6 команд.
Коды команд:
ВСТЕК     00
ИЗСТЕКА   10
СЛОЖЕНИЕ  01
УМНОЖЕНИЕ 03
Адреса переменных: (точно не помню, придумайте сами четырехзначные адреса перем. x,y,z,res)

2. Как ЭВМ отличает знаковое число от беззнакового?

3. MOV DH, 50
   SUB DH, 156
   
   Вычислить:
   DH=        (знаковое)
   CF=
   OF=
   SF=

4. Конвейер. Операции: 1) чтение команды
                       2) дешифровка
                       3) вычисление исполнительных адресов
                       4) чтение операндов
                       5) Выполнение команды
                       6) Запись рез-та
Каждый шаг - за 4 ед. времени. Посчитать время выполнения след. команд, если изначально конв. пуст.
                       ADD Z,3
                       SUB Z,AX
                       AND W[si],AX

5. Описать дальнюю процедуру TWO, удовлетворяющую всем стандартным соглашениям о связях, которая присваивает значение 2
далней переменной, адрес которой передается ей в качестве параметра.

6. Загрузить в двойное слово с абсолютным адресом 5BAFCh значение 5BAFCh не более, чем за 5 команд.

7. Написать макроопределение EvenDiv MACRO X, где X - WORD либо DWORD, которое выписывает команды ассемблера, эквивалентные
следующему оператору Pascal:
   if not odd(x) then x := x div 2

8. X DB ?
   Что из нижеперечисленного неверно?
   1. LEA AX,[BX+2]
   2. CHL cl,cl
   3. JMP word ptr X
   4. DIV 256
   5. SUB dx,x
   6. JMP X[DI]

9. Напишите преимущества и недостатки счета программы при статическом связывании модулей по сравнению с динамическим.

10. Начало нек. модуля на ASM:

    include io.asm
    extrn y:word
    ...

    Написать фрагмент сегмента кода программы, в котором переменной y присваивается остаток от деления её на 17.