В студии появляются ответы:
1)
00 0200
03 0200
10 0200
00 0204
03 0204
01 0200
10 0200
2)
64502
3)
mov [bx]+2, 4
shl dx, 5
adc ds, w
4)
mov ax, 4bach
mov ds, ax
mov bx, 0ch
mov ax, 400
sub ax, sp
shr ax, 1
mov cx, ax
jcxz fin
mov bp, sp
L: mov ax, [bp]
test ax, 1
jnz next
mov [bx], ax
add bx, 2
next:
add bp, 2
loop L
fin:
5)
114, of=cf=1, sf=0
6)
assgn proc near
push bp
mov bp, sp
push ax
push bx
mov ax, [bp+4]
mov bx, [bp+6]
mov [bx], ax
pop bx
pop ax
pop bp
ret 4
assgn endp
...
lea ax, cnt
push ax
mov ax, zero
push ax
call assgn
7)jgt macro v, L
local T
ifb <v>
jmp L
else
irp a, <v>
if type a eq word
cmp a, 0
jle T
endif
endm
jmp L
T: nop
endif
endm
8)
Ненунах, пусть ботаны пишут)
9)
Редактор внешних связей
10)
Адрес - порядковый номер в памяти
Маш. слово - 32 бит, хранящиеся в ячейке
Код операции - часть маш. слова, которая в ЦП трактуется как номер команды, которую надо выполнить 


